Diagram

Description automatically generated

**Tionscadal - Lámh Chúnta**

****

**Féadfar an lámh chúnta seo a úsáid mar sheastán seodra, mar leabharthaca nó mar thaca le haghaidh guthán/táibléad. Beidh gach tionscadal éagsúil leis na cinn eile mar úsáidfidh gach mac léinn a lámh féin chun imlíne an tseastáin a mharcáil.**

**Ábhair atá ag teastáil:**

Peirspéacs trédhearcach nó daite 300mm x 180mm x 5mm

**Uirlisí atá ag teastáil:**

Crios-sábh/sábh miotail

Líomháin

Stialltéitheoir

Éadach éimir

**Próiseáil:**

Rianóidh gach mac léinn cruth a láimhe ar an bPeirspéacs chomh gar don bharr agus is féidir, lena chinntiú go mbeidh ábhar fágtha a bheidh mar thaca ag an mbun.

Chun an taca a mharcáil amach, tarraing dhá líne chomhthreomhara ó chaol na láimhe go dtí bun an Pheirspéacs.

Bain úsáid as crios-sábh chun cruth na láimhe agus an taca a ghearradh amach.

Bain úsáid as líomháin chun imlíne na láimhe a chríochnú.

Cuir snas ar na ciumhaiseanna le bailchríoch ardchaighdeáin a chur ar an tionscadal.

Marcáil líne don líne lúbtha. Ní mór go mbeidh sí thart ar 80mm chun meáchan na láimhe a iompar. Bain úsáid as stialltéitheoir chun an lámh a lúbadh ar uillinn 70 céim leis an taca.